에코하드너

에코 액상 하드너는 콘크리트에 침투하여 기공과 기공사이에 석회반응을 일으켜 가낭 안정적인 분자구조로 표면을 경화시켜, 먼지 발생을 원천적으로 방지해 줍니다.

1회 시공으로 장기간 수명을 유지하며, 시간이 지날수록 광택효과가 나오며 화재 시 유톡가스가 발생하지 않는 난연의 친환경 바닥재입니다.

-용도

모든 건물의 지하주차장

물류 창고 / 공장바닥

교각, 터널, 중앙분리대

노출콘크리트의 외벽, 석면 등 콘크리트 부위

-효과

에코 액상 하드너는 단순 바닥 코팅재가 아닌 무색, 무취, 무해한 투명의 액상으로 콘크리트면에 깊숙하게 침투하는 신개념의 콘크리트 강화제입니다.

양생의 촉진, 공극의 조밀화로 인한 발수성 및 방진효과가 있으며, 콘크리트의 보호와 내구성의 효과가 다른 외산제품과 비교해도 월등하게 우수합니다.

-시공방법

표면처리
-먼지가 일어나는 바탕면을 깨끗하게 청소합니다.

에코 액상 하드너 시공
-에코 액상하드너 1:3 물 비율로 균일하게 교반을 합니다.
-저압 스프레이 혹은 밀대 등을 이용하여 콘크리트 표면에 균일하게 도포합니다.
-바탕면의 레벨에 따라 균일하게 도포되지 않을 경우 재도포 합니다.

마무리
-바탕면을 완전 건조 시킵니다(제품 시공 후 약 2~3시간 정도면 건조완료)

전문시공(폴리싱)
-현장에 따라 다이아몬드 레진 패드를 이용하여 에코 액상하드너가 완료된 바탕면에 폴리싱을 실시합니다.

제품성상

용량 : 20L / 27KG

시공면적 : 100m2 약 30평